//SmartCtrl parameters

//Power Stage parameters
Vg = 0
Vo = 0
RL = 0
L = 0
RC = 0
C = 0
Ro= 0
fline = 0
IC_C = 0
Po = 0

//Outer Regulator parameters
R11 = 0
Rar = 0
R2 = 0
C2 = 0
C3=  0


//Outer Sensor parameters
Ra = 0
Rb = 0


//Inner Regulator parameters
Fsw_i = 0
R2_i = 0
R11_i = 0
C2_i = 0
C3_i = 0

//Inner Sensor parameters
Rs = 0


//UC2854A Multiplier
Rac = 0
Rmo = 0
Rff1 = 0
Rff2 = 0
Rff3 = 0
Cff1 = 0
Cff2 = 0
Rset = 0
Ct = 0



